Time (h)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Start Position BCD (mm)

63

63.5

64

64.5

65

65.5

66 Raw Data from Target Controller

0 50 100 150 200 250 300 350 400

SP2 BCD (mm)

42 42.5 43 43.5

44 Capture Overshoot Capture Undershoot

Time (h)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Minimum Position BCD (mm)

19

19.5

20

20.5

21

21.5

22